# Solução de Problemas -Desativar-

# "Falha na conexão ao roteador sem fio <Consulte o manual>" aparece

1. Verificação 1 O roteador sem fio está ligado?

   Se já estiver ativado, desative-o e ative-o novamente.

   Não prossiga para a próxima tela deste guia até que a alimentação seja ativada. A conexão com o roteador sem fio será temporariamente desativada.

2. Verificação 2 Redefina o erro e, em seguida, refaça a configuração da impressora.

   Pressione o botão OK.

   - Refazer a Configuração manual

   Prossiga para o destino do link e continue na etapa 5.