# الاتصال السلكي

1. اضغط على الزر إيقاف (‏Stop)‏‏ (‏A)‏.

2. حدد Wired LAN، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.

3. حدد Yes، ثم اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

4. ستحتاج إلى كبل Ethernet (‏يباع منفصلاً)‏.

5. قم بإزالة الغطاء (‏B)‏ من المنفذ الموجود في الجانب الأيسر للجزء الخلفي من الطابعة.

6. قم بتوصيل الطابعة وجهاز الشبكة (‏جهاز توجيه، وغيره)‏ بكبل Ethernet ‏(‏C)‏.

   لا تقم بتوصيله بأي منفذ آخر.

7. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

8. اضغط على الزر موافق‏ (‏OK)‏.

9. قم بالعودة إلى البرنامج التطبيقي وتابع عملية التثبيت.

   انقر فوق في شريط المهام (‏taskbar)‏، واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة الإعداد.