# Ordlista

- DHCP-funktion
- Direktanslutning
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-adress
- IPv4
- MAC-adress
- Filtrering av MAC-adresser
- Nätverk
- Port
- Router
- SSID
- SSID-sändning
- Stealth-läge
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-nyckel
- WEP-nyckelnummer
- Wi-Fi
- Kablad anslutning
- Trådlös router
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-funktion
  En funktion som automatiskt tilldelar obligatorisk information (IP-adress etc.) för datorer, skrivare eller andra enheter som är anslutna till nätverket.
Direktanslutning
  En metod för att ansluta skrivaren till en dator eller andra enheter direkt utan en trådlös router.
IEEE802.11a
  En internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensbandet 5,2 GHz och som möjliggör kommunikation med en maximal överföringshastighet på 54 Mbit/s.
IEEE802.11ac
  En internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensbandet 5 GHz och som möjliggör kommunikation med en maximal överföringshastighet på 6,93 Gbit/s.
  En efterföljande standard till IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  En internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensbandet 2,4 GHz och möjliggör kommunikation med en maximal överföringshastighet av 11 Mbps.
IEEE802.11g
  En internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensbandet 2,4 GHz och möjliggör kommunikation med en maximal överföringshastighet av 54 Mbps.
  Kompatibel med IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  En internationell standard för trådlösa nätverk som använder frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz och möjliggör kommunikation med en maximal överföringshastighet av 600 Mbps.
  Kompatibilitet med IEEE802.11b/g uppnås i 2,4 GHz-bandet.
IP-adress
  Ett numeriskt ID som tilldelas alla datorer eller nätverksenheter som är anslutna i ett nätverk.
IPv4
  Ett internetprotokoll för att hantera IP-adresser.
  IPv4-adresser tilldelas automatiskt till kommunikationsenheter, exempelvis datorer, som är anslutna till ett nätverk.
MAC-adress
  Ett unikt nummer som har tilldelats till varje nätverksenhet.
Filtrering av MAC-adresser
  En funktion som förhindrar att otillåtna enheter får åtkomst till nätverket genom att lagra godkända MAC-adresser.
Nätverk
  Ett system för att utbyta information mellan datorer genom att ansluta dem till varandra. Internet är en typ av nätverk.
Port
  Ett uttag där du kan sätta in en Ethernet- eller USB-kabel.
Router
  En enhet som fungerar som en brygga eller ansluter kommunikationen mellan enheter (datorer, skrivare etc.) i nätverket.
SSID
  Ett namn som används för att identifiera en trådlös router i ett trådlöst nätverk.
SSID-sändning
  En regelbunden signal som sänds från en trådlös router och anger dess SSID.
Stealth-läge
  En funktion som gör att andra nätverksenheter inte kan upptäcka den trådlösa routerns SSID.
TKIP
  En krypteringsstandard, regelbunden förnyelse av krypteringsnyckeln förhindrar dekryptering av utomstående.
USB
  En standard för att ansluta tillbehör (skrivare m.m.) till en dator.
WCN
  En funktion som gör det enkelt att konfigurera inställningarna för en trådlös anslutning genom att ange PIN-koden. (WCN-NET) WCN står för Windows Connect Now.
WEP
  Ett säkerhetsprotokoll som används i IEEE802.11.
WEP-nyckel
  En krypteringsnyckel som används för WEP.
WEP-nyckelnummer
  Välj från WEP-nyckel 1 till WEP-nyckel 4. Välj samma WEP-nyckelnummer som den trådlösa routern du vill ansluta till.
Wi-Fi
  Ett varumärke som endast tilldelas de produkter som har klarat Wi-Fi Alliances funktionstester. Din skrivare är en Wi-Fi-certifierad produkt. Det kan vara ett LAN (Local Area Network) där inga kablar används.
Kablad anslutning
  Ett nätverk som kräver en Ethernet-kabel för anslutning.
Trådlös router
  En enhet som fungerar som en brygga mellan olika enheter i ett trådlöst nätverk.
WPA
  Ett säkerhetsprotokoll för trådlösa nätverk med förbättrad säkerhet jämfört med WEP.
WPA2
  Ett säkerhetsprotokoll för trådlösa nätverk. Det är en ny version av WPA.
WPS
  En standard som gör det enkelt att konfigurera trådlösa anslutningar och säkerhetsinställningar. Knappmetoden och PIN-kodmetoden kan användas. WPS står för Wi-Fi Protected Setup.