# Thiết lập thủ công

1. Nhập tên bộ định tuyến không dây (SSID). Văn bản nhập phân biệt chữ hoa và chữ thường.

   Để tìm hiểu cách nhập ký tự và cách thay đổi loại ký tự, xem phần "Nhập văn bản" (mở trong cửa sổ mới).

   Nếu bạn không biết tên của bộ định tuyến không dây, xem hướng dẫn sử dụng bộ định tuyến không dây hoặc liên hệ với nhà sản xuất bộ định tuyến không dây.

2. Sau khi nhập, đảm bảo tên bộ định tuyến không dây (SSID) chính xác, rồi nhấn và giữ nút OK tối thiểu hai giây.

3. Chọn Có(Yes) và nhấn nút OK.

4. Chọn giao thức bảo mật được thiết lập trên bộ định tuyến không dây và nhấn nút OK.

   Nếu "Đã kết nối(Connected)" xuất hiện, mạng không yêu cầu mật khẩu. Chọn "Tắt(Disable)" ở bước tiếp theo và tiếp tục thiết lập.

   Nếu màn hình khác xuất hiện, xem phần "Khắc phục sự cố."

5. Chọn giao thức bảo mật được thiết lập trên bộ định tuyến không dây.

   - Tắt
   - WEP
   - WPA/WPA2