# Ενσύρματη σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί Στοπ (Stop) (A).

2. Επιλέξτε Ενσύρματο LAN (Wired LAN) και πατήστε το κουμπί OK.

3. Επιλέξτε Ναι (Yes) και πατήστε το κουμπί OK.

4. Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά).

5. Αφαιρέστε το κάλυμμα (B) από τη θύρα που βρίσκεται αριστερά στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

6. Συνδέστε τον εκτυπωτή και μια συσκευή δικτύου (δρομολογητής κ.λπ.) με ένα καλώδιο Ethernet (C).

   Μην τον συνδέσετε σε οποιαδήποτε άλλη θύρα.

7. Πατήστε το κουμπί OK.

8. Πατήστε το κουμπί OK.

9. Επιστρέψτε στο λογισμικό της εφαρμογής και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

   Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργασιών (taskbar) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε με τη ρύθμιση.