# Handm. verbinden

1. Selecteer Handm. verbinden (Manual connect) en druk op de knop OK.

2. Selecteer de draadloze router en druk op de knop OK.

   Als een ander scherm wordt weergegeven of als geen draadloze router wordt gevonden, raadpleegt u 'Problemen oplossen'.

3. Druk op de knop OK.

4. Voer het wachtwoord in. De invoer van tekst is hoofdlettergevoelig.

   Raadpleeg 'Tekstinvoer' (wordt weergegeven in een nieuw venster) voor informatie over het invoeren van tekens en het wijzigen van het soort tekens.

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant als u het wachtwoord van de draadloze router niet weet.

   Als 'Aangesloten (Connected)' wordt weergegeven, vereist het netwerk geen wachtwoord. Ga verder met stap 7.

5. Houd na invoer de knop OK minstens twee seconden ingedrukt.

6. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.

7. Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, drukt u op de knop OK.

   Als er een ander scherm wordt weergegeven, raadpleegt u 'Problemen oplossen'.

8. Druk op de knop KOPIËREN (COPY) (A).

   Het instellen van de netwerkverbinding is nu voltooid.

9. Keer terug naar de toepassingssoftware en ga door met de installatie.

   Klik op het in de taakbalk (taskbar) en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.