# Руководство по настройке
- G6000 series -

# Проводное подключение

Выполните указанную ниже процедуру для настройки принтера.

1. Перед настройкой проводного соединения убедитесь, что принтер включен.

   Если питание включено, должен гореть или мигать индикатор ВКЛ (ON) (A).

   - Примечания по проводному подключению(Появится новое окно)

   Внимание!

   - Если принтер выполняет очистку, выравнивание печатающих головок или другие процессы, дождитесь завершения процесса, прежде чем запустить настройку.

2. Выберите экран, отображаемый на принтере.

- Когда появится экран слева, щелкните здесь

- Когда появится экран слева, щелкните здесь

- Если отображается другой экран, щелкните здесь