# WPS (PIN-koodi) -yhteys

1. Valitse Muut asetukset (Other setup) ja paina sitten OK-painiketta.

2. Valitse WPS (PIN-koodi) (WPS (PIN code)) ja paina sitten OK-painiketta.

3. Aseta PIN-koodi langattomaan reitittimeen näytöllä olevien ohjeiden mukaisesti.

4. Kun alla kuvattu näyttö tulee näkyviin, paina OK-painiketta.

   Jos jokin muu näyttö avautuu, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys".

5. Paina KOPIO (COPY) -painiketta (A).

   Verkkoyhteyden asennus on valmis.

6. Palaa sovellukseen ja jatka asennusta.

   Valitse tehtäväpalkista (taskbar) ja jatka sitten asennusta noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.