# Traucējummeklēšana -Manuāla iestatīšana-

# Tiek parādīts ziņojums “Nevar atrast tieši ievadīto maršrut. <Skatiet rokasgrāmatu>”

1. 1. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts?

   Ja tā jau ir ieslēgta, izslēdziet to un pēc tam atkal ieslēdziet.

   Nepārejiet uz nākamo šī ceļveža ekrānu, kamēr nav ieslēgta strāvas padeve. Savienojums ar bezvadu maršrutētāju tiks īslaicīgi atspējots.

   Nospiediet pogu Labi (OK), lai apstiprinātu, ka bezvadu maršrutētāja nosaukums (SSID) ir pareizs, un vēlreiz nospiediet pogu Labi (OK).

   - Atgriezieties pie procedūras

## Ja bezvadu maršrutētājs joprojām netiek noteikts

1. 2. pārbaude. Vai ievadītais bezvadu maršrutētāja nosaukums (SSID) ir pareizs?

2. 3. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs un printeris ir uzstādīti atvērtā vietā, kur iespējami bezvadu sakari?

3. 4. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs darbojas, izmantojot standartu IEEE802.11n, IEEE802.11g vai IEEE802.11b?

   Nospiediet pogu Labi (OK), lai apstiprinātu, ka bezvadu maršrutētāja nosaukums (SSID) ir pareizs, un vēlreiz nospiediet pogu Labi (OK).

   - Atgriezieties pie procedūras

4. 5. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

   Ja SSID apraide (piem., "JEBKURŠ" savienojums) ir atspējots vai bezvadu maršrutētājā ieslēgts slēptais režīms, iespējojiet SSID apraidi vai atspējojiet slēpto režīmu.

   Atlasiet Meklēt vēlreiz (Search again), pēc tam nospiediet pogu Labi (OK), lai vēlreiz meklētu bezvadu maršrutētāju.

   - Atgriezieties pie procedūras

5. 6. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja drošības protokola (šifrēšanas metode) iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētājā ir iestatīts standarts “WPA/WPA2 Enterprise”, mainiet to uz “WPA/WPA2”. Šis printeris neatbalsta standartu “WPA/WPA2 Enterprise”.

   - Vēlreiz tieši ievadiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu

   Detalizētu informāciju par to, kā mainīt bezvadu maršrutētāja izmantoto drošības protokolu (šifrēšanas standartu), skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.