# Tõrkeotsing -Keela-

# Kuvatakse teade „Juhtmeta ruuteriga ühendamine ebaõnnestus <Vt juhendit>“

1. Kontroll 1 Kas juhtmeta ruuter on sisse lülitatud?

   Kui see on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse.

   Ärge jätkake selle juhendi järgmise ekraaniga enne toite sisselülitamist. Ühendus juhtmeta ruuteriga on ajutiselt keelatud.

2. Kontroll 2 Lähtestage tõrge ja seejärel tehke printeri seadistus uuesti.

   Vajutage nuppu OK.

   - Uuesti käsitsi häälestamine

   Liikuge edasi lingi sihtkohta ja jätkake 5. sammust.