# Kablet tilkobling

1. Trykk på Oppsett (Setup)-knappen (A).

2. Du vil trenge en Ethernet-kabel (selges separat).

3. Ta av korken (B) på porten på venstre side bak på skriveren.

4. Koble til skriveren og en nettverksenhet (ruter osv.) med en Ethernet-kabel (C).

   Ikke koble til andre porter.

5. Bruk eller -knappen (D) for å velge Enhetsinnstillinger (Device settings), og trykk på OK-knappen.

6. Velg LAN-innstillinger (LAN settings), og trykk på OK-knappen.

7. Velg Kablet LAN (Wired LAN), og trykk på OK-knappen.

8. Velg Akt./deakt. kablet LAN (Enab./dis. wired LAN), og trykk på OK-knappen.

9. Velg Aktiv (Enable), og trykk på OK-knappen.

10. Hvis skjermbildet nedenfor vises, trykker du på OK-knappen.

    Hvis følgende skjermbilde ikke vises, går du videre til neste trinn.

11. Trykk på KOPIER (COPY)-knappen (E).

    Oppsettet av nettverkstilkobling er nå fullført.

12. Returner til programvaren, og fortsett med installeringen.

    Klikk på i oppgavelinjen (taskbar), og følg skjerminstruksjonene for å fortsette oppsettet.