# Řešení potíží -Ruční připojení-

# Bezdrátový směrovač není detekován

1. Kontrola 1 Je bezdrátový směrovač je zapnutý?

   Je-li již zapnuto, vypněte je a potom znovu zapněte.

   K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud je přístroj zapnutý. Připojení k bezdrátovému směrovači bude dočasně odpojeno.

2. Kontrola 2 Zkontrolujte název bezdrátového směrovače a heslo bezdrátového směrovače.

   Názvy bezdrátových směrovačů se mezi 5 GHz a 2,4 GHz pásmem liší.

   Vyhledejte název bezdrátového směrovače, který chcete používat, a vyberte jej na obrazovce tiskárny.

   Ověřte výše uvedený bod a začněte bezdrátový směrovač znovu vyhledávat výběrem možnosti Hledat znovu (Search again) a stiskem tlačítka OK.

   - Zpět k postupu

## Není-li bezdrátový směrovač stále detekován

1. Kontrola 3 Jsou bezdrátový směrovač i tiskárna nainstalovány v otevřeném prostoru, ve kterém může probíhat bezdrátová komunikace?

2. Kontrola 4 Využívá váš bezdrátový směrovač protokol IEEE802.11n, IEEE802.11g nebo IEEE802.11b?

   Ověřte výše uvedený bod a začněte bezdrátový směrovač znovu vyhledávat výběrem možnosti Hledat znovu (Search again) a stiskem tlačítka OK.

   - Zpět k postupu

3. Kontrola 5 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

   Je-li v bezdrátovém směrovači vysílání identifikátoru SSID (např. „LIBOVOLNÉ“ připojení) neaktivní nebo je-li aktivní tajný režim, aktivujte vysílání identifikátoru SSID nebo deaktivujte tajný režim.

   Začněte bezdrátový směrovač znovu vyhledávat výběrem možnosti Hledat znovu (Search again) a stiskem tlačítka OK.

   - Zpět k postupu

   Pokud chcete navázat připojení bez změny nastavení bezdrátového směrovače, vyberte na obrazovce Vybrat směrovač (Select router) možnost Přímo zadat směrov. (Router direct input) Nastavení bezdrátového připojení bezdrátového směrovače lze zadat přímo v tiskárně.

   - Přímé zadání názvu bezdrátového směrovače

4. Kontrola 6 Zkontrolujte nastavení protokolu zabezpečení (metody šifrování) bezdrátového routeru.

   Pokud používáte možnost „WPA/WPA2 podnikové“, změňte ji na bezdrátovém směrovači na možnost „WPA/WPA2 osobní“. Tato tiskárna nepodporuje možnost "WPA/WPA2 – Podnikové."

   - Opětovné použití možnosti Ruční připojení

   Podrobnosti o změně protokolu zabezpečení (standardu šifrování) v bezdrátovém směrovači naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo je získáte od jeho výrobce.