# Glosar

- Funkcija DHCP
- Neposredna povezava
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Naslov IP
- IPv4
- Naslov MAC
- Filtriranje naslovov MAC
- Omrežje
- Vrata
- Usmerjevalnik
- SSID
- Oddajanje SSID
- Način Neopazno
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Ključ WEP
- Številka ključa WEP
- Wi-Fi
- Žična povezava
- Brezžični usmerjevalnik
- WPA
- WPA2
- WPS

Funkcija DHCP
  Funkcija za samodejno dodeljevanje potrebnih informacij (naslova IP itd.) računalnikom, tiskalnikom ali drugim napravam, povezanim z omrežjem.
Neposredna povezava
  Način povezovanja tiskalnika z računalnikom ali drugimi napravami neposredno brez brezžičnega usmerjevalnika.
IEEE802.11a
  Mednarodni standard za brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 5,2 GHz; omogoča komunikacijo pri največji hitrosti prenosa 54 Mb/s.
IEEE802.11ac
  Mednarodni standard za brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 5 GHz; omogoča komunikacijo pri največji hitrosti prenosa 6,93 Gb/s.
  Naslednik standarda IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Mednarodni standard za brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 2,4 GHz; omogoča komunikacijo pri največji hitrosti prenosa 11 Mb/s.
IEEE802.11g
  Mednarodni standard za brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 2,4 GHz; omogoča komunikacijo pri največji hitrosti prenosa 54 Mb/s.
  Združljivost s protokolom IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Mednarodni standard za brezžično omrežje s frekvenčnim pasom 2,4 GHz in 5 GHz; omogoča komunikacijo pri največji hitrosti prenosa 600 Mb/s.
  Združljivost s protokolom IEEE802.11b/g je mogoča v pasovni širini 2,4 GHz.
Naslov IP
  Številska identifikacija, dodeljena vsakemu računalniku ali omrežni napravi, povezani z omrežjem.
IPv4
  Internetni protokol za upravljanje naslova IP.
  Naslovi IPv4 se samodejno dodelijo komunikacijskim napravam, kot so računalniki, povezani z omrežjem.
Naslov MAC
  Enolična številka, ki je dodeljena vsaki omrežni napravi.
Filtriranje naslovov MAC
  Funkcija, ki blokira dostop nepooblaščenih naprav, tako da shrani naslove MAC.
Omrežje
  Sistem za izmenjavo informacij med medsebojno povezanimi računalniki. Internet je vrsta omrežja.
Vrata
  Vtičnica, v katero lahko vstavite ethernetni kabel ali kabel USB.
Usmerjevalnik
  Naprava, ki povezuje ali vzpostavlja komunikacijo med napravami (računalniki, tiskalniki itd.) v omrežju.
SSID
  Ime brezžičnega usmerjevalnika, ki je v uporabi v brezžičnem omrežju.
Oddajanje SSID
  Periodični prenos signala brezžičnega usmerjevalnika, tako da je SSID viden.
Način Neopazno
  Funkcija, ki preprečuje, da bi bil SSID brezžičnega usmerjevalnika prikazan v drugih napravah v brezžičnem omrežju.
TKIP
  Standard šifriranja; občasno obnavljanje šifrirnega ključa preprečuje dešifriranje tretje osebe.
USB
  Standard za povezovanje zunanjih naprav (tiskalnikov itd.) z računalnikom.
WCN
  Funkcija za enostavno konfiguracijo nastavitev brezžične povezave samo z vnosom kode PIN. (WCN-NET) WCN je kratica za Windows Connect Now.
WEP
  Varnostni protokol, ki se uporablja v okviru protokola IEEE802.11.
Ključ WEP
  Šifrirni ključ, ki ga uporablja WEP.
Številka ključa WEP
  Izbirate lahko med ključi od WEP 1 do WEP 4. Izberite enako številko ključa WEP, kot jo ima brezžični usmerjevalnik, s katerim želite vzpostaviti povezavo.
Wi-Fi
  Ime znamke za izdelke, ki so prestali preskuse združljivosti organizacije Wi-Fi Alliance. Vaš tiskalnik ima potrdilo Wi-Fi. Nanaša se lahko tudi na krajevno omrežje, za katerega ne potrebujete kablov.
Žična povezava
  Omrežje, v katerega se lahko povežete z ethernetnim kablom.
Brezžični usmerjevalnik
  Naprava, ki deluje kot most pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja.
WPA
  Varnostni protokol za brezžična omrežja z večjo zaščito v primerjavi s funkcijo WEP.
WPA2
  Varnostni protokol, ki se uporablja za brezžična omrežja. To je nova različica WPA.
WPS
  Standard za preprosto vzpostavljanje povezav z brezžičnimi napravami in uvajanje varnostnih nastavitev. Na voljo sta način z gumbom in način kode PIN. WPS pomeni Wi-Fi Protected Setup.