# Manuálne pripojenie

1. Vyberte možnosť Manuálne pripojenie (Manual connect) a stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte bezdrôtový smerovač a stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa zobrazí iná obrazovka alebo ak nebude zistený bezdrôtový smerovač, prejdite k časti „Riešenie problémov“.

3. Stlačte tlačidlo OK.

4. Zadajte heslo. Pri zadávaní textu sa rozlišujú veľké a malé písmená.

   Informácie o zadávaní znakov a zmene typu znakov nájdete v časti „Zadávanie textu“ (otvorí sa v novom okne).

   Ak heslo bezdrôtového smerovača nepoznáte, pozrite si príručku bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

   Ak sa na tlačiarni zobrazí správa „Pripojené (Connected)“, sieť nevyžaduje heslo. Pokračujte od kroku 7.

5. Po zadaní stlačte a podržte tlačidlo OK aspoň 2 sekundy.

6. Vyberte položku Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

7. Po zobrazení obrazovky znázornenej nižšie stlačte tlačidlo OK.

   Ak sa zobrazí iná obrazovka, pozrite si časť „Riešenie problémov“.

8. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY) (A).

   Nastavenie sieťového pripojenia sa dokončilo.

9. Vráťte sa do softvérovej aplikácie a pokračujte v inštalácii.

   Kliknite na na paneli úloh (taskbar) a pokračujte v nastavovaní podľa pokynov na obrazovke počítača.