# อภิธานศัพท์

- ฟังก์ชัน DHCP
- การเชื่อมต่อโดยตรง
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- ที่อยู่ IP
- IPv4
- ที่อยู่ MAC
- การกรองที่อยู่ MAC
- เครือข่าย
- พอร์ต
- เราเตอร์
- SSID
- การกระจายสัญญาณแบบ SSID
- โหมดลับ
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- คีย์ WEP
- ตัวเลขคีย์ WEP
- Wi-Fi
- การเชื่อมต่อแบบมีสาย
- เราเตอร์แบบไร้สาย
- WPA
- WPA2
- WPS

ฟังก์ชัน DHCP
  ฟังก์ชันซึ่งกำหนดข้อมูลที่ต้องการโดยอัตโนมัติ (ที่อยู่ IP ฯลฯ) ไปยังคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งเชื่อมต่อเครือข่าย
การเชื่อมต่อโดยตรง
  วิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นโดยตรงโดยไม่ใช้เราเตอร์แบบไร้สาย
IEEE802.11a
  มาตรฐานสากลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้แบนด์ 5.2 GHz เปิดใช้การสื่อสารที่อัตราการโอนสูงสุด 54 Mbps
IEEE802.11ac
  มาตรฐานสากลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้แบนด์ 5 GHz เปิดใช้การสื่อสารที่อัตราการโอนสูงสุด 6.93 Gbps
  กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังมาตรฐาน IEEE802.11n
IEEE802.11b
  มาตรฐานสากลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้แบนด์ 2.4 GHz เปิดใช้การสื่อสารที่อัตราการโอนสูงสุด 11 Mbps
IEEE802.11g
  มาตรฐานสากลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้แบนด์ 2.4 GHz เปิดใช้การสื่อสารที่อัตราการโอนสูงสุด 54 Mbps
  สามารถเข้ากันได้กับ IEEE802.11b
IEEE802.11n
  มาตรฐานสากลสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายที่ใช้แบนด์ 2.4 GHz และ 5 GHz เปิดใช้การสื่อสารที่อัตราการโอนสูงสุด 600 Mbps
  สามารถเข้ากันได้กับ IEEE802.11b/g ในแบนด์ 2.4 GHz
ที่อยู่ IP
  การระบุกลุ่มตัวเลขที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรืออุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
IPv4
  โพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการที่อยู่ IP
  ที่อยู่ IPv4 จัดเตรียมอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารโดยอัตโนมัติอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
ที่อยู่ MAC
  ตัวเลขพิเศษที่กำหนดให้กับอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละเครื่อง
การกรองที่อยู่ MAC
  ฟังก์ชันที่กีดขวางการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์แบบไร้สายที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยบันทึกที่อยู่ MAC
เครือข่าย
  ระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่อกันและกัน อินเทอร์เน็ตเป็นชนิดของเครือข่าย
พอร์ต
  ซ็อกเก็ตที่สามารถใส่สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตหรือสายเคเบิล USB ได้
เราเตอร์
  อุปกรณ์ที่ทำงานเป็นตัวเชื่อมโยงหรือตัวเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) บนเครือข่าย
SSID
  ชื่อสำหรับระบุเราเตอร์แบบไร้สายที่ใช้ในเครือข่ายแบบไร้สาย
การกระจายสัญญาณแบบ SSID
  การส่งผ่านสัญญาณซึ่งแสดงให้เห็น SSID เป็นช่วงๆ ของเราเตอร์แบบไร้สาย
โหมดลับ
  ฟังก์ชันเพื่อป้องกัน SSID ของเราเตอร์แบบไร้สายบนอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายอื่นๆ
TKIP
  มาตรฐานการเข้ารหัส การสร้างคีย์เข้ารหัสใหม่ตามกำหนดสามารถขัดขวางการถอดรหัสโดยบุคคลที่สาม
USB
  มาตรฐานซึ่งเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั่วไป (เครื่องพิมพ์ ฯลฯ) กับคอมพิวเตอร์
WCN
  ฟังก์ชันสำหรับกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายอย่างง่ายโดยป้อนรหัส PIN (WCN-NET) WCN หมายถึง Windows Connect Now
WEP
  โพรโทคอลความปลอดภัยเป็น IEEE802.11
คีย์ WEP
  คีย์เข้ารหัสที่ใช้ใน WEP
ตัวเลขคีย์ WEP
  เลือกจากคีย์ WEP 1 ถึงคีย์ WEP 4 เลือกตัวเลขคีย์ WEP ที่เหมือนกันกับเราเตอร์แบบไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
Wi-Fi
  ชื่อตราสินค้าที่ให้มานี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบการใช้งาน Wi-Fi Alliance แล้วเท่านั้น เครื่องพิมพ์ของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Wi-Fi นี่ยังอาจอ้างอิงถึง LAN (เครือข่ายท้องถิ่น) ที่ไม่ต้องใช้สาย
การเชื่อมต่อแบบมีสาย
  จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเครือข่าย
เราเตอร์แบบไร้สาย
  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมขณะสร้างเครือข่ายไร้สาย
WPA
  โพรโทคอลความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สาย ร่วมกับความปลอดภัยที่ปรับปรุงเปรียบเทียบกับ WEP
WPA2
  โพรโทคอลความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายไร้สาย เป็นเวอร์ชันใหม่ของ WPA
WPS
  การเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายที่ได้มาตรฐานและการตั้งค่าความปลอดภัยสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย สามารถใช้งานวิธีการกดปุ่มและวิธีการแบบรหัส PIN ได้ WPS หมายถึง Wi-Fi Protected Setup