# Prijungimas laidu

1. Pasirinkite Laidinis LAN (Wired LAN) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

2. Pasirinkite Taip (Yes) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

3. Turėsite naudoti eterneto kabelį (įsigyjamas atskirai).

4. Nuimkite karėje galinės spausdintuvo dalies pusėje esančio prievado dangtelį (A).

5. Prijunkite spausdintuvą ir tinklo įrenginį (maršruto parinktuvą arba kt.) eterneto kabeliu (B).

   Neprijunkite jo prie jokio kito prievado.

6. Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

7. Paspauskite mygtuką Gerai (OK).

8. Grįžkite į taikomąją programinę įrangą ir tęskite diegimą.

   Užduočių juostoje (taskbar) spustelėkite ir tęskite sąranką vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas.