# Žična povezava

1. Izberite Žično omrežje LAN (Wired LAN) in pritisnite gumb OK.

2. Izberite Da (Yes) in pritisnite gumb OK.

3. Potrebovali boste kabel Ethernet (na voljo posebej).

4. Odstranite pokrovček (A) z vrat na levi strani zadnje strani tiskalnika.

5. Povežite tiskalnik in omrežno napravo (usmerjevalnik itd.) s kablom Ethernet (B).

   Tiskalnika ne priklapljajte v nobena druga vrata.

6. Pritisnite gumb OK.

7. Pritisnite gumb OK.

8. Vrnite se v programsko opremo aplikacije in nadaljujte namestitev.

   Za nadaljevanje nastavitve kliknite v opravilni vrstici (taskbar) in sledite navodilom na zaslonu.