# Traucējummeklēšana -Manuāla iestatīšana-

# Neatrada bezvadu maršrutētāju

1. 1. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs ir ieslēgts?

   Ja tā jau ir ieslēgta, izslēdziet to un pēc tam atkal ieslēdziet.

   Nepārejiet uz nākamo šī ceļveža ekrānu, kamēr nav ieslēgta strāvas padeve. Savienojums ar bezvadu maršrutētāju tiks īslaicīgi atspējots.

2. 2. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja nosaukumu un paroli.

   Bezvadu maršrutētāju nosaukumi atšķiras 5 GHz un 2,4 GHz frekvencēs.

   Atrodiet izmantojamā bezvadu maršrutētāja nosaukumu un atlasiet to printera ekrānā.

   Pārbaudiet iepriekš norādīto un atlasiet Meklēt vēlreiz (Search again), pēc tam nospiediet pogu Labi (OK), lai vēlreiz meklētu bezvadu maršrutētāju.

   - Atgriezieties pie procedūras

## Ja bezvadu maršrutētājs joprojām netiek noteikts

1. 3. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs un printeris ir uzstādīti atvērtā vietā, kur iespējami bezvadu sakari?

2. 4. pārbaude. Vai bezvadu maršrutētājs darbojas, izmantojot standartu IEEE802.11n, IEEE802.11g vai IEEE802.11b?

   Pārbaudiet iepriekš norādīto un atlasiet Meklēt vēlreiz (Search again), pēc tam nospiediet pogu Labi (OK), lai vēlreiz meklētu bezvadu maršrutētāju.

   - Atgriezieties pie procedūras

3. 5. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

   Ja SSID apraide (piem., "JEBKURŠ" savienojums) ir atspējots vai bezvadu maršrutētājā ieslēgts slēptais režīms, iespējojiet SSID apraidi vai atspējojiet slēpto režīmu.

   Atlasiet Meklēt vēlreiz (Search again), pēc tam nospiediet pogu Labi (OK), lai vēlreiz meklētu bezvadu maršrutētāju.

   - Atgriezieties pie procedūras

   Ja veidojat savienojumu, nemainot bezvadu maršrutētāja iestatījumus, atlasiet Maršr. tiešais ier. (Router direct input) ekrānā Atlasīt maršrutētāj. (Select router). Bezvadu maršrutētāja bezvadu savienojuma iestatījumus var ievadīt tieši printerī.

   - Tieši ievadīt bezvadu maršrutētāja nosaukumu

4. 6. pārbaude. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja drošības protokola (šifrēšanas metode) iestatījumus.

   Ja bezvadu maršrutētājā ir iestatīts standarts “WPA/WPA2 Enterprise”, mainiet to uz “WPA/WPA2”. Šis printeris neatbalsta standartu “WPA/WPA2 Enterprise”.

   - Veiciet vēlreiz Manuālo iestatīšanu

   Detalizētu informāciju par to, kā mainīt bezvadu maršrutētāja izmantoto drošības protokolu (šifrēšanas standartu), skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.