# Усунення неполадок -WEP-

# З’являється повідомлення «Помилка підключення до маршр безпр мережі <Див. посібник>»

1. Перевірка 1 Переконайтеся, що правильно введено пароль до маршрутизатора безпроводової мережі та вибрано номер ключа WEP.

2. Перевірка 2 Скиньте помилку й настройте принтер ще раз.

   Натисніть кнопку OK.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

   Щоб змінити номер ключа WEP, який потрібно використати, змініть настройки маршрутизатора безпроводової мережі, а потім знову встановіть безпроводове підключення.

   Докладніші відомості про змінення номера ключа WEP маршрутизатора безпроводової мережі див. у посібнику з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.

3. Перевірка 3 Перевірте параметри маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо функцію DHCP маршрутизатора безпроводової мережі вимкнено, активуйте її та налаштуйте параметри безпроводового підключення ще раз.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

4. Перевірка 4 Перевірте ключ WEP маршрутизатора безпроводової мережі.

   У разі використання маршрутизатора безпроводової мережі, що автоматично генерує ключі WEP, перевірте ключ WEP (шістнадцятковий), автоматично створений маршрутизатором безпроводової мережі, а потім введіть його на принтері.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

5. Перевірка 5 Перевірте параметри фільтрування MAC-адрес.

   Якщо функція фільтрування MAC-адреси на маршрутизаторі безпроводової мережі увімкнена, змініть параметри, так щоб MAC-адресу принтера було прийнято.

   Виконайте наведені нижче дії для перевірки MAC-адреси принтера.

   1. Натисніть кнопку Настроювання (Setup).
   2. За допомогою кнопки або виберіть пункт Парам. пристрою (Device settings) та натисніть кнопку OK.
   3. Виберіть пункт Параметри LAN (LAN settings) і натисніть кнопку OK.
   4. Виберіть пункт Друк даних LAN (Print LAN details) і натисніть кнопку OK.
   5. Перевірте параметр MAC address of wireless LAN у надрукованих даних LAN.
   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

   Якщо на маршрутизаторі безпроводової мережі функція фільтрування MAC-адреси вимкнена, налаштуйте параметри безпроводового підключення ще раз.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну знову

   Докладніше про перевірку або зміну параметрів маршрутизатора безпроводової мережі див. в посібнику з комплекту поставки маршрутизатора або зверніться до його виробника.