# Pastabos apie laidinį ryšį

- Įsitikinkite, kad kompiuteris ir maršruto parinktuvas (A) sujungti. Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti šiuos parametrus, žr. kartu su maršruto parinktuvu pateiktą instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.

- Tinklo įrenginių sąranka, maršruto parinktuvo funkcijos, sąrankos procedūros ir saugos parametrai skiriasi atsižvelgiant į sistemos aplinką. Išsamios informacijos ieškokite savo tinklo įrenginio vadove arba kreipkitės į jo gamintoją.
- Jei įrangą naudojate biure, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
- Turėkite omenyje, kad jungiantis prie tinklo, kuris nėra apsaugotas saugos priemonėmis, jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista trečiajai šaliai.
- Belaidžio ir laidinio ryšio su spausdintuvu vienu metu sukurti negalima. Laidinį LAN ir USB galima naudoti tuo pačiu metu.
- Jei naudojate maršruto parinktuvą, prijunkite spausdintuvą ir kompiuterį prie LAN pusės (to paties tinklo segmento).