# Устранение неполадок (Подключ. вручную)

# Отображается сообщение «Перекр. маршрутиз.»

Данное сообщение отображается при обнаружении нескольких маршрутизаторов беспроводной сети с одним именем.

## При наличии только одного маршрутизатора беспроводной сети

Выберите Исп. 1 маршрутизат. (Use a single router) и нажмите кнопку OK.

Выберите на экране MAC-адрес целевого маршрутизатора беспроводной сети и нажмите кнопку OK.

- После смены экрана принтера повторите Подключение вручную.

Перейдите по ссылке и продолжите с действия 4.

Подробные сведения о проверке MAC-адреса маршрутизатора беспроводной сети см. в руководстве маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к производителю.

## При использовании нескольких маршрутизаторов беспроводной сети

Выберите Исп. неск. маршрут. (Use multiple routers) и нажмите кнопку OK.

- После смены экрана принтера повторите Подключение вручную.

Перейдите по ссылке и продолжите с действия 4.