# Μη αυτόμ. ρύθμιση

1. Επιλέξτε Άλλη ρύθμιση (Other setup) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

2. Επιλέξτε Μη αυτόμ. ρύθμιση (Manual setup) και πατήστε το κουμπί OK.

3. Επιλέξτε τον ασύρματο δρομολογητή σας και πατήστε το κουμπί OK.

   Εάν εμφανιστεί διαφορετική οθόνη ή δεν εντοπιστεί ασύρματος δρομολογητής, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

   - Εάν έχετε επιλέξει Εισάγ. απευθ. δρομ., ανατρέξτε εδώ

4. Πατήστε το κουμπί OK.

5. Επιλέξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας που έχει οριστεί στον ασύρματο δρομολογητή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

   Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Συνδεδεμένος (Connected)", δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης στο δίκτυο. Επιλέξτε "Απενεργοποίηση (Disable)" στο επόμενο βήμα και συνεχίστε με τη ρύθμιση.

6. Επιλέξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας που έχει οριστεί στον ασύρματο δρομολογητή.

   - Απενεργοποίηση
   - WEP
   - WPA/WPA2