# Ordliste

- DHCP-funksjon
- Direkte tilkobling
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-adresse
- IPv4
- MAC-adresse
- MAC-adressefiltrering
- Nettverk
- Port
- Ruter
- SSID
- SSID-kringkasting
- Skjulemodus
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-nøkkel
- WEP-nøkkelnummer
- Wi-Fi
- Kablet tilkobling
- Trådløs ruter
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-funksjon
  En funksjon for automatisk tilkobling av nødvendig informasjon (IP-adresse osv.) til datamaskiner, skrivere eller andre enheter tilkoblet nettverket.
Direkte tilkobling
  En metode for å koble skriveren til en datamaskin eller andre enheter direkte uten bruk av trådløs ruter.
IEEE802.11a
  En internasjonal standard for trådløse nettverk som bruker 5,2 GHz-frekvensbåndet. Muliggjør kommunikasjon med en maksimal overføringshastighet på 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  En internasjonal standard for trådløse nettverk som bruker 5 GHz-frekvensbåndet. Muliggjør kommunikasjon med en maksimal overføringshastighet på 6,93 Gbps.
  En standard som erstatter IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  En internasjonal standard for trådløse nettverk som bruker 2,4 GHz-frekvensbåndet, noe som gir muligheter for kommunikasjon med en maksimal overføringshastighet på 11 Mbps.
IEEE802.11g
  En internasjonal standard for trådløse nettverk som bruker 2,4 GHz-frekvensbåndet, noe som gir muligheter for kommunikasjon med en maksimal overføringshastighet på 54 Mbps.
  Kompatibel med IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  En internasjonal standard for trådløse nettverk som bruker 2,4 GHz-frekvensbåndet og 5 GHz-frekvensbåndet, noe som muliggjør kommunikasjon med en maksimal overføringshastighet på 600 Mbps.
  Kompatibilitet med IEEE802.11b/g oppnås i 2,4 GHz-frekvensbåndet.
IP-adresse
  En numerisk ID tilordnet til hver datamaskin eller nettverksenhet som er tilkoblet et nettverk.
IPv4
  En Internett-protokoll for administrasjon av IP-adresse.
  IPv4-adresser tilordnes automatisk til kommunikasjonsenheter som for eksempel datamaskiner som er koblet til et nettverk.
MAC-adresse
  Et unikt nummer som er tilordnet hver nettverksenhet.
MAC-adressefiltrering
  En funksjon som blokkerer tilgang fra uautoriserte enheter ved å lagre MAC-adressene.
Nettverk
  Et system for utveksling av informasjon mellom datamaskiner ved å koble dem til hverandre. Internett er en type nettverk.
Port
  En kontakt som kan brukes til å koble til en Ethernet- eller USB-kabel.
Ruter
  En enhet som fungerer som en bro eller å koble kommunikasjonen mellom enheter (datamaskiner, skrivere osv.) på nettverket.
SSID
  Et navn som brukes til å identifisere en trådløs ruter i et trådløst nettverk.
SSID-kringkasting
  En periodisk overføring av et signal fra en trådløs ruter som viser hvilken SSID den har.
Skjulemodus
  En funksjon som hindrer at SSID-en til den trådløse ruteren vises på andre enheter i det trådløse nettverket.
TKIP
  En krypteringsstandard. Regelmessig endring av krypteringsnøkkelen forhindrer at den blir dekryptert av tredjeparter.
USB
  En standard for tilkobling av eksterne enheter (skrivere o.l.) til en datamaskin.
WCN
  En funksjon som brukes til å konfigurere innstillinger for trådløs tilkobling på en enkel måte ved å skrive inn PIN-koden.(WCN-NET) WCN står for «Windows Connect Now».
WEP
  En sikkerhetsprotokoll som brukes i IEEE802.11.
WEP-nøkkel
  En krypteringsnøkkel som brukes i WEP.
WEP-nøkkelnummer
  Velg fra WEP-nøkkel 1 til WEP-nøkkel 4. Velg den samme WEP-nøkkelen som den trådløse ruteren du vil koble til.
Wi-Fi
  Et merkenavn som kun gis til produkter som har bestått Wi-Fi Alliances interoperabilitetstester. Skriveren er et Wi-Fi-sertifisert produkt. Det kan også henvise til et LAN (lokalnett) som ikke krever kabler.
Kablet tilkobling
  Et nettverk som krever en Ethernet-kabel for tilkobling.
Trådløs ruter
  En enhet som fungerer som en bro når du oppretter et trådløst nettverk.
WPA
  En sikkerhetsprotokoll for trådløse nettverk med bedre sikkerhet sammenlignet med WEP.
WPA2
  En sikkerhetsprotokoll for trådløse nettverk. Det finnes en ny versjon av WPA.
WPS
  En standard som brukes til å opprette sikkerhetsinnstillinger og tilkoblinger til trådløse enheter på en enkel måte. Trykk knapp-metode og PIN-kode er tilgjengelige. WPS står for Wi-Fi Protected Setup.