# Усунення неполадок -Настроюв. вручну-

# Маршрутизатор безпроводової мережі не виявлено

1. Перевірка 1 Маршрутизатор безпроводової мережі ввімкнуто?

   Якщо його уже ввімкнено, вимкніть, а потім увімкніть знову.

   Не переходьте до наступного вікна цього посібника, доки живлення не буде ввімкнено. Підключення до маршрутизатора безпроводової мережі буде тимчасово вимкнуто.

2. Перевірка 2 Перевірте ім’я маршрутизатора безпроводової мережі та пароль до нього.

   Маршрутизатори безпроводової мережі мають різні імена на частотах 5 ГГц і 2,4 ГГц.

   Знайдіть ім’я потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, а потім виберіть його на екрані принтера.

   Перевіривши наведене вище, виберіть пункт Повторити пошук (Search again) і натисніть кнопку OK для повторного пошуку маршрутизатора безпроводової мережі.

   - Поверніться до процедури

## Якщо маршрутизатор безпроводової мережі все ще не виявлено

1. Перевірка 3 Чи встановлено маршрутизатор безпроводової мережі та принтер на відкритому просторі, де можливий безпроводовий зв’язок?

2. Перевірка 4 Чи працює маршрутизатор безпроводової мережі в стандарті IEEE802.11n, IEEE802.11g або IEEE802.11b?

   Перевіривши наведене вище, виберіть пункт Повторити пошук (Search again) і натисніть кнопку OK для повторного пошуку маршрутизатора безпроводової мережі.

   - Поверніться до процедури

3. Перевірка 5 Перевірте параметри маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо трансляцію SSID (наприклад, підключення ANY) вимкнено або на маршрутизаторі безпроводової мережі активовано прихований режим, увімкніть трансляцію SSID чи вимкніть прихований режим.

   Виберіть пункт Повторити пошук (Search again), а потім натисніть кнопку OK для повторного пошуку маршрутизатора безпроводової мережі.

   - Поверніться до процедури

   У разі встановлення підключення без змінення параметрів маршрутизатора безпроводової мережі виберіть пункт Прямий ввід маршр. (Router direct input) на екрані Вибер. маршрутизат. (Select router). Параметри безпроводового підключення маршрутизатора безпроводової мережі можна ввести безпосередньо на принтері.

   - Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі вручну

4. Перевірка 6 Перевірте параметри протоколу безпеки (спосіб шифрування) для маршрутизатора безпроводової мережі.

   Якщо задано параметр «WPA/WPA2 Enterprise», замість нього виберіть «WPA/WPA2 Personal» для маршрутизатора безпроводової мережі. Цей принтер не підтримує режим «WPA/WPA2 Enterprise».

   - Виконайте настроювання вручну повторно

   Щоб отримати докладні відомості про змінення протоколу безпеки (стандарту шифрування) маршрутизатора безпроводової мережі, див. посібник з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.