# Řešení potíží -Ruční nastavení-

# Zobrazí se text „Kolize směrovačů“

Tato zpráva se zobrazí, pokud je nalezeno několik bezdrátových směrovačů se stejným názvem.

## Pokud máte pouze jeden bezdrátový směrovač

Vyberte možnost Použít jen 1 směrov. (Use a single router) a stiskněte tlačítko OK.

Na obrazovce vyberte adresu MAC cílového bezdrátového směrovače a stiskněte tlačítko OK.

- Pokud se obrazovka tiskárny změní, proveďte znovu Ruční nastavení

Přejděte na cíl odkazu a pokračujte od kroku 5.

Podrobné informace o ověření adresy MAC bezdrátového směrovače naleznete v příručce k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

## Pokud používáte více bezdrátových směrovačů

Vyberte možnost Použit více směrov. (Use multiple routers) a stiskněte tlačítko OK.

- Pokud se obrazovka tiskárny změní, proveďte znovu Ruční nastavení

Přejděte na cíl odkazu a pokračujte od kroku 5.