# Αντιμετώπιση προβλημάτων -WEP-

# Εμφανίζεται το μήνυμα "Αποτυχία σύνδεσης"

1. Έλεγχος 1 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.

   Εάν έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία DHCP του ασύρματου δρομολογητή, ενεργοποιήστε την ή ορίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή (μόνο IPv4) και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός κλειδιού WEP που επιλέξατε και ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρίσατε είναι σωστοί.

## Κατά τον προσδιορισμό της διεύθυνσης IP του εκτυπωτή

Ορίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή ως εξής.

1. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup).
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε Ρυθμίσεις συσκευής (Device settings) και πατήστε το κουμπί OK.
3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις LAN (LAN settings) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
4. Επιλέξτε Wi-Fi και πατήστε το κουμπί OK.
5. Επιλέξτε Μη αυτόμ. ρύθμιση (Manual setup) και πατήστε το κουμπί OK.
6. Επιλέξτε Ρυθμίσεις TCP/IP (TCP/IP settings) και πατήστε το κουμπί OK.
7. Επιλέξτε IPv4 και πατήστε το κουμπί OK.
8. Πατήστε το κουμπί OK.
9. Επιλέξτε Διεύθυνση IP (IP address) και πατήστε το κουμπί OK.
10. Επιλέξτε Μη αυτόμ. ρύθμιση (Manual setup) και πατήστε το κουμπί OK.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε τη ρύθμιση.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup) και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την ασύρματη σύνδεση.

- Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

1. Έλεγχος 2 Εάν είναι ενεργή η λειτουργία DHCP, καταχωρίστε απευθείας τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης του ασύρματου δρομολογητή.

   - Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

2. Έλεγχος 3 Όταν δεν παρουσιάζεται πρόβλημα με τον αριθμό κλειδιού WEP και τον κωδικό πρόσβασης, εισάγετε απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή.

   - Εισαγάγετε πάλι απευθείας το όνομα του ασύρματου δρομολογητή

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο ή την αλλαγή των ρυθμίσεων του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.