# 용어

- DHCP 기능
- 직접 연결
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP 주소
- IPv4
- MAC 주소
- MAC 주소 필터링
- 네트워크
- 포트
- 라우터
- SSID
- SSID 브로드캐스트
- 은폐 모드
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP 키
- WEP 키 번호
- Wi-Fi
- 유선 연결
- 무선 라우터
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP 기능
  네트워크에 연결된 컴퓨터, 프린터 또는 기타 장치에 필요한 정보(IP 주소 등)를 자동으로 할당하는 기능입니다.
직접 연결
  무선 라우터를 사용하지 않고 프린터를 컴퓨터 또는 기타 장치에 직접 연결하는 방법입니다.
IEEE802.11a
  5.2GHz 대역을 사용하는 국제 무선 네트워킹 표준입니다. 54Mbps의 최대 전송률로 통신이 가능합니다.
IEEE802.11ac
  5GHz 대역을 사용하는 국제 무선 네트워킹 표준입니다. 6.93Gbps의 최대 전송률로 통신이 가능합니다.
  IEEE802.11n의 후속 표준입니다.
IEEE802.11b
  2.4GHz 대역을 사용하는 국제 무선 네트워킹 표준입니다. 11Mbps의 최대 전송률로 통신이 가능합니다.
IEEE802.11g
  2.4GHz 대역을 사용하는 국제 무선 네트워킹 표준입니다. 54Mbps의 최대 전송률로 통신이 가능합니다.
  IEEE802.11b와 호환됩니다.
IEEE802.11n
  2.4GHz 대역 및 5GHz 대역을 사용하는 국제 무선 네트워킹 표준입니다. 600Mbps의 최대 전송률로 통신이 가능합니다.
  2.4GHz 대역에서 IEEE802.11b/g와 호환됩니다.
IP 주소
  네트워크에 연결된 각 컴퓨터나 네트워크 장치에 할당된 숫자 ID입니다.
IPv4
  IP 주소를 관리하는 인터넷 프로토콜입니다.
  IPv4 주소는 네트워크에 연결된 컴퓨터와 같은 통신 장치에 자동으로 할당됩니다.
MAC 주소
  각 네트워크 장치에 할당된 고유 숫자입니다.
MAC 주소 필터링
  MAC 주소를 저장하여 인증되지 않은 장치의 액세스를 차단하는 기능입니다.
네트워크
  컴퓨터를 서로 연결하여 컴퓨터 사이에서 정보를 교환하는 시스템입니다. 인터넷은 네트워크의 종류입니다.
포트
  이더넷 케이블 또는 USB 케이블을 삽입할 수 있는 소켓입니다.
라우터
  네트워크에서 브리징 역할을 하거나 장치(컴퓨터, 프린터 등) 사이의 통신을 연결하는 장치입니다.
SSID
  무선 네트워크에서 사용되는 무선 라우터를 식별하기 위한 이름입니다.
SSID 브로드캐스트
  무선 라우터의 SSID 표시를 위한 주기적 신호 전송입니다.
은폐 모드
  무선 라우터의 SSID가 다른 무선 네트워크 장치에 나타나지 않게 하는 기능입니다.
TKIP
  암호화 표준입니다. 주기적인 암호화 키 갱신은 제3자가 암호를 해독하는 것을 방지합니다.
USB
  주변 장치(프린터 등)를 컴퓨터에 연결하기 위한 표준입니다.
WCN
  PIN 코드만 입력하여 쉽게 무선 연결 설정을 구성하는 기능입니다(WCN-NET). WCN은 Windows Connect Now를 나타냅니다.
WEP
  IEEE802.11에서 사용되는 보안 프로토콜입니다.
WEP 키
  WEP에 사용되는 암호화 키입니다.
WEP 키 번호
  WEP 키 1~WEP 키 4에서 선택합니다. 연결하려는 무선 라우터와 같은 WEP 키 번호를 선택합니다.
Wi-Fi
  Wi-Fi Alliance 상호 운용성 테스트를 통과한 제품에만 지정되는 상표 이름입니다. 사용 중인 프린터는 Wi-Fi 인증 제품입니다. 케이블이 필요 없는 LAN(로컬 영역 네트워크)을 나타낼 수도 있습니다.
유선 연결
  이더넷 케이블로 연결해야 하는 네트워크입니다.
무선 라우터
  무선 네트워크를 설정할 때 브리지로 작동하는 장치입니다.
WPA
  WEP에 비해 보안성이 향상된 무선 네트워크의 보안 프로토콜입니다.
WPA2
  무선 네트워크의 보안 프로토콜입니다. WPA의 새 버전입니다.
WPS
  무선 장치 연결 및 보안 설정을 쉽게 설정할 수 있는 표준입니다. 누름단추 방법 및 PIN 코드 방법을 사용할 수 있습니다. WPS는 Wi-Fi Protected Setup을 나타냅니다.