# Rozwiązywanie problemów — WEP

# Pojawia się ekran „Połącz. nie powiodło się”

1. Kwestia 1 Sprawdź ustawienia routera bezprzewodowego.

   Jeśli w routerze bezprzewodowym wyłączona jest funkcja DHCP, włącz ją lub ręcznie ustaw w drukarce adres IP (dotyczy tylko protokołu IPv4), po czym ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe. Upewnij się ponadto, że wybrany numer klucza WEP i wprowadzone hasło są prawidłowe.

## W przypadku określania adresu IP drukarki

Ustaw adres IP drukarki w poniższy sposób.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).
2. Za pomocą przycisków i wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings), a następnie naciśnij przycisk OK.
3. Wybierz opcję Ustawien. sieci LAN (LAN settings) i naciśnij przycisk OK.
4. Wybierz opcję Wi-Fi i naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup) i naciśnij przycisk OK.
6. Wybierz opcję Ustawienia TCP/IP (TCP/IP settings) i naciśnij przycisk OK.
7. Wybierz opcję IPv4 i naciśnij przycisk OK.
8. Naciśnij przycisk OK.
9. Wybierz opcję Adres IP (IP address) i naciśnij przycisk OK.
10. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup) i naciśnij przycisk OK.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować wprowadzanie ustawień.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk Ustawienia (Setup), po czym ponownie skonfiguruj połączenie bezprzewodowe.

- Ponownie wprowadź bezpośrednio nazwę routera bezprzewodowego

1. Kwestia 2 Kiedy funkcja DHCP jest włączona, wprowadź bezpośrednio ustawienia połączenia bezprzewodowego zapisane w routerze bezprzewodowym.

   - Ponownie wprowadź bezpośrednio nazwę routera bezprzewodowego

2. Kwestia 3 Jeśli nie ma żadnego problemu z numerem klucza WEP i hasłem, wprowadź bezpośrednio nazwę routera bezprzewodowego.

   - Ponownie wprowadź bezpośrednio nazwę routera bezprzewodowego

   Szczegółowe informacje na temat sprawdzania lub zmiany ustawień routera bezprzewodowego można znaleźć w podręczniku dostarczonym z routerem bezprzewodowym lub uzyskać od jego producenta.