# Wi-Fi-yhteys

Valitse yhteystapa alta.

- Manuaalinen yhteys

  Yhdistä langattomaan reitittimeen salasanalla

- Manuaal. asetukset

  Yhteyden muodostaminen verkkoon antamalla langattoman reitittimen määritykset suoraan tulostimella

Manuaal. asetukset (Manual setup) -menetelmä on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne verkkoja, valitse Manuaalinen yhteys (Manual connect).

Jos WEP-avaimen numero on 2, 3 tai 4, valitse Manuaal. asetukset (Manual setup).

- Yhdistä WPS:n PIN-koodin avulla

  Langattoman yhteyden voi määrittää myös WPS:n PIN-koodin avulla

- WCN-yhteys

  Langattoman yhteyden voi määrittää myös WCN-toiminnolla (WCN-NET) Windows-tietokoneissa