# Verklarende woordenlijst

- DHCP-functie
- Directe verbinding
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-adres
- IPv4
- MAC-adres
- MAC-adresfiltering
- Netwerk
- Poort
- Router
- SSID
- SSID uitzenden
- Verborgen modus
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-sleutel
- WEP-sleutelnummer
- Wi-Fi
- Bedrade verbinding
- Draadloze router
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-functie
  Een functie om automatisch vereiste gegevens (zoals het IP-adres) toe te wijzen aan computers, printers of andere apparaten die zijn verbonden met het netwerk.
Directe verbinding
  Een methode om de printer rechtstreeks met een computer of andere apparaten te verbinden zonder een draadloze router te gebruiken.
IEEE802.11a
  Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 5,2 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 6,93 Mbps.
  Deze standaard is de opvolger van IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 54 Mbps.
  Compatibel met IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Een internationale standaard voor draadloze netwerken die gebruikmaakt van de 2,4 GHz-band en de 5 GHz-band; maakt communicatie mogelijk met een maximumsnelheid van 600 Mbps.
  Compatibiliteit met IEEE802.11b/g is mogelijk via de 2,4 GHz-band.
IP-adres
  Een numerieke identificatie die wordt toegewezen aan elke computer of elk netwerkapparaat dat is verbonden met een netwerk.
IPv4
  Een internetprotocol voor het beheren van IP-adressen.
  IPv4-adressen worden automatisch toegewezen aan communicatieapparaten zoals computers die zijn verbonden met een netwerk.
MAC-adres
  Een uniek nummer dat aan elk netwerkapparaat wordt toegekend.
MAC-adresfiltering
  Een functie voor het blokkeren van toegang vanaf niet-geautoriseerde apparaten door de MAC-adressen op te slaan.
Netwerk
  Een systeem om informatie uit te wisselen tussen computers door deze met elkaar te verbinden. Internet is een type netwerk.
Poort
  Een aansluiting waarop een Ethernet-kabel of USB-kabel kan worden aangesloten.
Router
  Een apparaat dat fungeert als brug tussen apparaten (computers, printers en dergelijke) in een netwerk of dat de communicatie ertussen mogelijk maakt.
SSID
  Een naam om een draadloze router in een draadloos netwerk te identificeren.
SSID uitzenden
  Het door een draadloze router met regelmatige tussenpozen verzenden van een signaal waarmee de SSID van het toegangspunt wordt bekendgemaakt.
Verborgen modus
  Een functie waarmee wordt voorkomen dat de SSID van de draadloze router wordt weergegeven op andere draadloze netwerkapparaten.
TKIP
  Een coderingsstandaard; periodieke vernieuwing van de coderingssleutel voorkomt decodering door derden.
USB
  Een standaard voor het aansluiten van randapparaten (printers en dergelijke) op een computer.
WCN
  Een functie waarmee u draadloze verbindingen eenvoudig configureert door de PIN-code in te voeren. (WCN-NET) WCN staat voor Windows Connect Now.
WEP
  Een beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt in IEEE802.11.
WEP-sleutel
  Een coderingssleutel die bij WEP wordt gebruikt.
WEP-sleutelnummer
  Selecteer uit WEP-sleutel 1 tot en met WEP-sleutel 4. Selecteer hetzelfde WEP-sleutelnummer als de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken.
Wi-Fi
  Een merknaam die is gereserveerd voor producten die voldoen aan de interoperabiliteitstests van de Wi-Fi Alliance. Uw printer is een door Wi-Fi geautoriseerd product. Het kan ook verwijzen naar een LAN (Local Area Network) waarvoor geen kabels vereist zijn.
Bedrade verbinding
  Een netwerk waarvoor een Ethernet-kabel is vereist om verbinding te kunnen maken.
Draadloze router
  Een apparaat dat dient als een brug bij het tot stand brengen van een draadloos netwerk.
WPA
  Een beveiligingsprotocol voor draadloze netwerken met een verbeterde beveiliging vergeleken met WEP.
WPA2
  Een beveiligingsprotocol voor draadloze netwerken. Dit is een nieuwe versie van WPA.
WPS
  Een standaard waarmee eenvoudig draadloze verbindingen tussen apparaten en beveiligingsinstellingen kunnen worden ingesteld. Zowel beveiliging via knoppen als via PIN-code is beschikbaar. WPS staat voor Wi-Fi Protected Setup.