# Ustawienia ręczne

1. Wybierz opcję Inne ustawienia (Other setup) i naciśnij przycisk OK.

2. Wybierz opcję Ustawienia ręczne (Manual setup) i naciśnij przycisk OK.

3. Wybierz swój router bezprzewodowy i naciśnij przycisk OK.

   Jeśli pojawi się inny ekran lub nie zostanie znaleziony żaden router bezprzewodowy, zapoznaj się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.

   - Jeśli wybrana została opcja Bezp. wpr. routera, zobacz tutaj

4. Naciśnij przycisk OK.

5. Wybierz protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze bezprzewodowym i naciśnij przycisk OK.

   Jeśli pojawi się komunikat „Połączono (Connected)”, sieć nie wymaga podania hasła. W następnym kroku wybierz ustawienie „Wyłączone (Disable)” i kontynuuj konfigurację.

6. Wybierz protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze bezprzewodowym.

   - Wyłączone
   - WEP
   - WPA/WPA2