# Velg nettverk (SSID)-skjermen

Hvis en tilkobling mellom på skriveren og den trådløse ruteren ikke opprettes automatisk, vises Velg nettverk (SSID) (Select Network (SSID))-skjermen.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å kople sammen skriveren og den trådløse ruteren.

1. Velg nettverksnavnet (SSID) til den trådløse ruteren du vil koble til, fra Nettverksnavn (SSID): (Network Name (SSID):)-listen.

   Hvis den trådløse ruteren ikke vises på listen, må du følge instruksjonene i Trådløs ruter er ikke tilgjengelig i listen over nettverksnavn (SSID).

2. Klikk på Neste (Next).

   Hvis du ikke bruker kryptering, er følgende trinnene ikke nødvendige.

3. Skriv inn passordet for den trådløse ruteren i Passord: (Password:)-feltet.

   Legg inn ønsket tegn. Det skilles mellom små og store bokstaver i tegnene man angir.

   Hvis du bruker en WEP-tilkobling, må du også konfigurere WEP-nøkkel-ID: (WEP Key ID:).

4. Klikk på Neste (Next).

## Trådløs ruter er ikke tilgjengelig i listen over nettverksnavn (SSID)

Hvis den trådløse ruteren ikke er tilgjengelig i Nettverksnavn (SSID): (Network Name (SSID):)-listen, for eksempel når skjult modus er angitt, følger du trinnene nedenfor for å legge til den trådløse ruteren.

1. Velg Andre nettverk (Other networks) fra Nettverksnavn (SSID): (Network Name (SSID):)-listen.

2. Klikk på Neste (Next).

3. Oppgi nettverksnavn (SSID) i Nettverksnavn (SSID): (Network Name (SSID):)-feltet.

4. Velg protokoll fra Krypteringstype: (Encryption Type:).

   Hvis du ikke bruker kryptering, velg Ikke bruk (Do not use) og gå til trinn 6.

   Hvis du bruker en WEP-tilkobling, må du også konfigurere WEP-nøkkellengde: (WEP Key Length:), WEP-nøkkelformat: (WEP Key Format:) og WEP-nøkkel-ID: (WEP Key ID:).

5. Skriv inn passordet for den trådløse ruteren.

6. Klikk på Neste (Next).

Merk

- Passordet kan også kalles en sikkerhetsnøkkel.
- Hvis du vil ha mer informasjon om standardverdiene for nettverksnavnet (SSID) og passordet, eller hvordan du kontrollerer de konfigurerte verdiene, kan du se veiledningen som fulgte med den trådløse ruteren.
- SSID for 2,4 GHz-båndet vises for nettverksnavnet (SSID). Hvis skriveren støtter 5 GHz-båndet, vises også SSID-er for 5 GHz-båndet.