# Ekranas Pasirinkite tinklą (SSID)

Jei ryšys tarp spausdintuvo ir belaidžio maršruto parinktuvo negali būti sukurtas automatiškai, rodomas ekranas Pasirinkite tinklą (SSID) (Select Network (SSID)).

Atlikdami tolesnius veiksmus sujunkite spausdintuvą ir belaidį maršruto parinktuvą.

1. Pasirinkite belaidžio maršruto parinktuvo, prie kurio norite prisijungti, tinklo pavadinimą (SSID) iš sąrašo Tinklo pavadinimas (SSID): (Network Name (SSID):).

   Jei belaidžio maršruto parinktuvo nėra sąraše, vykdykite instrukcijas, pateiktas dalyje Belaidžio maršruto parinktuvo nėra tinklo pavadinimų (SSID) sąraše.

2. Spustelėkite Toliau (Next).

   Jei nenaudojate šifravimo tipo, toliau nurodytų veiksmų atlikti nereikia.

3. Lauke Slaptažodis: (Password:) įveskite belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodį.

   Įveskite norimą įvesti simbolį. Įvedant simbolį reikia atkreipti dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides.

   Jei naudojate WEP ryšį, taip pat nustatykite WEP rakto ID: (WEP Key ID:).

4. Spustelėkite Toliau (Next).

## Belaidžio maršruto parinktuvo nėra tinklo pavadinimų (SSID) sąraše

Jeigu belaidžio maršruto parinktuvo nėra sąraše Tinklo pavadinimas (SSID): (Network Name (SSID):), pvz., jei nustatytas slaptumo režimas, atlikdami toliau nurodytus veiksmus įtraukite savo belaidį maršruto parinktuvą.

1. Pasirinkite Kiti tinklai (Other networks) iš sąrašo Tinklo pavadinimas (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Spustelėkite Toliau (Next).

3. Lauke Tinklo pavadinimas (SSID): (Network Name (SSID):) įveskite tinklo pavadinimą (SSID).

4. Pasirinkite protokolą iš Šifravimo tipas: (Encryption Type:).

   Jei nenaudojate šifravimo tipo, pasirinkite Nenaudoti (Do not use) ir pereikite prie 6 veiksmo.

   Jei naudojate WEP ryšį, taip pat nustatykite WEP rakto ilgis: (WEP Key Length:), WEP rakto formatas: (WEP Key Format:) ir WEP rakto ID: (WEP Key ID:).

5. Įveskite savo belaidžio maršruto parinktuvo slaptažodį.

6. Spustelėkite Toliau (Next).

Pastaba

- Slaptažodis gali būti saugos raktas arba prieigos slaptažodis.
- Informacijos apie numatytąsias tinklo pavadinimo (SSID) ir slaptažodžio reikšmes arba kaip patikrinti dabar nustatytas reikšmes, žr. su belaidžiu maršruto parinktuvu gautoje instrukcijoje.
- Kaip tinklo pavadinimas (SSID) rodomas 2,4 GHz dažnių juostos SSID. Jei jūsų spausdintuvas palaiko 5 GHz dažnių juostą, taip pat rodomas 5 GHz dažnių juostos SSID.