# Ekran Wybór sieci (SSID)

Jeśli połączenia między drukarką a routerem bezprzewodowym nie można utworzyć automatycznie, pojawia się ekran Wybór sieci (SSID) (Select Network (SSID)).

Wykonaj poniższe czynności, aby połączyć drukarkę i router bezprzewodowy.

1. Wybierz z listy Nazwa sieci (SSID): (Network Name (SSID):) nazwę sieciową (SSID) routera bezprzewodowego, z którym chcesz połączyć.

   Jeśli Twojego routera bezprzewodowego nie ma liście, wykonaj instrukcje zawarte w sekcji Router bezprzewodowy niedostępny na liście sieciowej (SSID).

2. Kliknij przycisk Dalej (Next).

   Jeśli nie korzystasz z typu szyfrowania, następujące kroki nie są wymagane.

3. Wprowadź hasło routera bezprzewodowego w polu Hasło: (Password:).

   Wprowadź wybrany znak. We wprowadzanych znakach rozróżniana jest wielkość liter.

   Jeśli korzystasz z połączenia WEP, ustaw również ID klucza WEP: (WEP Key ID:).

4. Kliknij przycisk Dalej (Next).

## Router bezprzewodowy niedostępny na liście sieciowej (SSID)

Jeśli router bezprzewodowy jest niedostępny na liście Nazwa sieci (SSID): (Network Name (SSID):), na przykład z powodu włączonego trybu ukrycia, wykonaj poniższe czynności, aby go dodać.

1. Z listy Nazwa sieci (SSID): (Network Name (SSID):) wybierz opcję Inne sieci (Other networks).

2. Kliknij przycisk Dalej (Next).

3. Wprowadź nazwę sieciową (SSID) w polu Nazwa sieci (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Wybierz protokół z listy Typ szyfrowania: (Encryption Type:).

   Jeśli nie korzystasz z typu szyfrowania, wybierz opcję Nie używaj (Do not use) i przejdź do kroku 6.

   Jeśli korzystasz z połączenia WEP, ustaw również Długość klucza WEP: (WEP Key Length:), Format klucza WEP: (WEP Key Format:) i ID klucza WEP: (WEP Key ID:).

5. Wprowadź hasło routera bezprzewodowego.

6. Kliknij przycisk Dalej (Next).

Uwaga

- Hasło może nosić także nazwę Klucza zabezpieczeń lub Pytania pomocniczego.
- Więcej Informacji o wartościach domyślnych nazwy sieciowej (SSID) i hasła oraz o tym, jak sprawdzić obecnie ustawione wartości, znajduje się w dostarczonym wraz z routerem bezprzewodowym podręczniku.
- Dla nazwy sieciowej (SSID) pojawiają się identyfikatory SSID wykorzystujące pasmo 2,4 GHz. Jeśli drukarka obsługuje pasmo 5 GHz, wtedy identyfikatory SSID wykorzystujące pasmo 5 GHz również są wyświetlane.