# Усунення неполадок -Підключення вручну-

# З’являється повідомлення «Перекр. маршрутиз.»

Це повідомлення з’явиться, якщо буде знайдено кілька маршрутизаторів безпроводової мережі з однаковим ім’ям.

## Якщо є тільки один маршрутизатор безпроводової мережі

Виберіть пункт Тільки 1 маршрутиз. (Use a single router) і натисніть кнопку OK.

Виберіть MAC-адресу кінцевого маршрутизатора безпроводової мережі на екрані та натисніть кнопку OK.

- Коли зміниться екран принтера, ще раз виконайте підключення вручну

Перейдіть за посиланням і продовжте з кроку 4.

Докладніші відомості про перевірку MAC-адреси маршрутизатора безпроводової мережі див. у посібнику з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.

## Якщо використовується кілька маршрутизаторів безпроводової мережі

Виберіть пункт Кілька маршрутизат. (Use multiple routers) і натисніть кнопку OK.

- Коли зміниться екран принтера, ще раз виконайте підключення вручну

Перейдіть за посиланням і продовжте з кроку 4.