# การแก้ไขปัญหา -Manual setup-

# ตรวจไม่พบเราเตอร์แบบไร้สาย

1. ตรวจสอบ 1 เราเตอร์แบบไร้สายเปิดอยู่หรือไม่

   หากเปิดเครื่องอยู่แล้ว ให้ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

   อย่าดำเนินการต่อไปยังหน้าจอถัดไปของคำแนะนำนี้จนกว่าเครื่องจะเปิด การเชื่อมต่อกับเราเตอร์แบบไร้สายจะปิดใช้งานโดยชั่วคราว

2. ตรวจสอบ 2 ตรวจสอบชื่อเราเตอร์แบบไร้สายและรหัสผ่านของเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

   ชื่อของเราเตอร์แบบไร้สายแตกต่างกันในระหว่างช่วงความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz

   ตรวจหาชื่อเราเตอร์แบบไร้สายที่จะใช้ จากนั้นเลือกในหน้าจอเครื่องพิมพ์

   ตรวจสอบด้านบนและเลือก Search again จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อค้นหาเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

## หากยังตรวจไม่พบเราเตอร์แบบไร้สาย

1. ตรวจสอบ 3 เราเตอร์แบบไร้สายและเครื่องพิมพ์ถูกติดตั้งในที่โล่งซึ่งการสื่อสารแบบไร้สายสามารถทำได้หรือไม่

2. ตรวจสอบ 4 เราเตอร์แบบไร้สายทำงานใน IEEE802.11n, IEEE802.11g หรือ IEEE802.11b หรือไม่

   ตรวจสอบด้านบนและเลือก Search again จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อค้นหาเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

3. ตรวจสอบ 5 ตรวจสอบการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย

   หากการกระจายสัญญาณแบบ SSID (เช่น การเชื่อมต่อ "ชนิดใดชนิดหนึ่ง") ถูกปิดใช้งานอยู่หรือโหมดลับถูกเปิดใช้งานอยู่บนเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เปิดใช้งานการกระจายสัญญาณแบบ SSID หรือปิดใช้งานโหมดลับ

   เลือก Search again จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อค้นหาเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง

   - กลับไปที่ขั้นตอน

   เมื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยไม่มีการเปลี่ยนการตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สาย ให้เลือก Router direct input ในหน้าจอ Select router สามารถป้อนการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายสำหรับเราเตอร์แบบไร้สายลงบนเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง

   - ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สายโดยตรง

4. ตรวจสอบ 6 ตรวจสอบการตั้งค่าโพโทรคอลความปลอดภัยของเราเตอร์แบบไร้สาย (วิธีการเข้ารหัส)

   หากได้ตั้งค่า "โครงการ WPA/WPA2" ให้เปลี่ยนเป็น "ส่วนบุคคล WPA/WPA2" บนเราเตอร์แบบไร้สาย เครื่องพิมพ์นี้ไม่สนับสนุน "โครงการ WPA/WPA2"

   - ทำการตั้งค่าด้วยตัวเองอีกครั้ง

   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนโพรโทคอลความปลอดภัย (มาตรฐานการเข้ารหัส) ที่ใช้โดยเราเตอร์แบบไร้สาย โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว