# Từ điển thuật ngữ

- Chức năng DHCP
- Kết nối trực tiếp
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Địa chỉ IP
- IPv4
- Địa chỉ MAC
- Lọc địa chỉ MAC
- Mạng
- Cổng
- Bộ định tuyến
- SSID
- Truyền phát SSID
- Chế độ ẩn
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Khóa WEP
- Số khóa WEP
- Wi-Fi
- Kết nối có dây
- Bộ định tuyến không dây
- WPA
- WPA2
- WPS

Chức năng DHCP
  Chức năng tự động chỉ định thông tin bắt buộc (địa chỉ IP, v.v.) cho máy tính, máy in hoặc thiết bị khác được kết nối với mạng.
Kết nối trực tiếp
  Phương thức để kết nối máy in với máy tính hoặc các thiết bị khác trực tiếp mà không cần sử dụng bộ định tuyến không dây.
IEEE802.11a
  Tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế sử dụng tần số 5.2 GHz; cho phép liên lạc với tốc độ truyền tối đa 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế sử dụng tần số 5 GHz; cho phép liên lạc với tốc độ truyền tối đa 6,93 Gbps.
  Tiêu chuẩn kế tiếp của IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế sử dụng tần số 2,4 GHz; cho phép liên lạc với tốc độ truyền tối đa 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế sử dụng tần số 2,4 GHz; cho phép liên lạc với tốc độ truyền tối đa 54 Mbps.
  Tương thích với IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Tiêu chuẩn mạng không dây quốc tế sử dụng tần số 2,4 GHz và 5 GHz; cho phép liên lạc với tốc độ truyền tối đa 600 Mbps.
  Tính tương thích với IEEE802.11b/g đạt được ở tần số 2,4 GHz.
Địa chỉ IP
  Số nhận dạng được chỉ định cho mỗi máy tính hoặc thiết bị mạng kết nối với mạng.
IPv4
  Giao thức Internet để quản lý địa chỉ IP.
  Các địa chỉ IPv4 được tự động chỉ định cho các thiết bị giao tiếp như máy tính được kết nối mạng.
Địa chỉ MAC
  Số duy nhất được chỉ định cho mỗi thiết bị mạng.
Lọc địa chỉ MAC
  Chức năng chặn truy cập từ thiết bị trái phép bằng cách lưu địa chỉ MAC.
Mạng
  Hệ thống trao đổi thông tin giữa các máy tính bằng cách kết nối các máy tính. Internet là một loại mạng.
Cổng
  Một hốc mà cáp Ethernet hoặc cáp USB có thể cắm vào.
Bộ định tuyến
  Thiết bị đóng vai trò làm cầu nối hoặc kết nối liên lạc giữa các thiết bị (máy tính, máy in, v.v.) trên mạng.
SSID
  Tên để nhận dạng bộ định tuyến không dây sử dụng trong mạng không dây.
Truyền phát SSID
  Truyền định kỳ tín hiệu tiết lộ SSID của bộ định tuyến không dây.
Chế độ ẩn
  Chức năng ngăn không cho SSID của bộ định tuyến không dây xuất hiện trên các thiết bị mạng không dây khác.
TKIP
  Tiêu chuẩn mật mã hóa; phục hồi khóa mật mã hóa định kỳ nhằm ngăn không cho bên thứ ba giải mã.
USB
  Tiêu chuẩn để kết nối thiết bị ngoại vi (máy in, v.v.) với máy tính.
WCN
  Chức năng để định cấu hình cài đặt kết nối không dây dễ dàng bằng cách chỉ cần nhập mã PIN. (WCN-NET) WCN là chữ viết tắt của Windows Connect Now.
WEP
  Giao thức bảo mật được sử dụng trong IEEE802.11.
Khóa WEP
  Khóa mã hóa được sử dụng trong WEP.
Số khóa WEP
  Chọn từ khóa WEP 1 đến khóa WEP 4. Chọn số khóa WEP giống như bộ định tuyến không dây bạn muốn kết nối.
Wi-Fi
  Tên thương hiệu chỉ cung cấp cho các sản phẩm đã thông qua cuộc kiểm tra tính liên tác liên minh Wi-Fi. Máy in của bạn là sản phẩm đã chứng nhận Wi-Fi. Từ này cũng có thể chỉ mạng LAN (mạng cục bộ) không yêu cầu dây cáp.
Kết nối có dây
  Một mạng yêu cầu cáp Ethernet để kết nối.
Bộ định tuyến không dây
  Thiết bị hoạt động như cầu nối khi cài đặt mạng không dây.
WPA
  Giao thức bảo mật cho mạng không dây, với bảo mật được cải thiện so với WEP.
WPA2
  Giao thức bảo mật cho mạng không dây. Đây là phiên bản mới của WPA.
WPS
  Tiêu chuẩn giúp dễ dàng cài đặt kết nối thiết bị không dây và cài đặt bảo mật. Có thể sử dụng phương thức nút đẩy và phương thức mã PIN. WPS là từ viết tắt của Wi-Fi Protected Setup.