# Configuração manual

1. Selecione Outra configuração (Other setup) e pressione o botão OK.

2. Selecione Config. manual (Manual setup) e pressione o botão OK.

3. Selecione seu roteador sem fio e pressione o botão OK.

   Se uma tela diferente aparecer ou nenhum roteador sem fio for encontrado, consulte "Solução de Problemas".

   - Se você tiver selecionado Entr. dir. roteador, consulte aqui

4. Pressione o botão OK.

5. Selecione o protocolo de segurança configurado no roteador sem fio e pressione o botão OK.

   Se "Conectado (Connected)" aparecer, a rede não exigirá uma senha. Selecione "Desativar (Disable)" na próxima etapa e prossiga com a configuração.

6. Selecione o protocolo de segurança definido no roteador sem fio.

   - Desativar
   - WEP
   - WPA/WPA2