# Depanarea -Conectare manuală-

# Apare „Ruter introdus direct nedetectat <Vezi manual>”

1. Verificarea 1 Ruterul wireless este pornit?

   Dacă acesta este deja pornit, opriţi-l, apoi porniţi-l din nou.

   Nu treceţi la următorul ecran al acestui ghid până când nu este pornită alimentarea. Conexiunea la ruterul wireless va fi dezactivată temporar.

   Apăsaţi butonul OK pentru a confirma că numele ruterului wireless/numele reţelei (SSID) este corect, apoi apăsaţi din nou butonul OK.

   - Revenire la procedură

## Dacă ruterul wireless tot nu este detectat

1. Verificarea 2 Este corect numele ruterului wireless (SSID) pe care l-aţi introdus?

2. Verificarea 3 Sunt ruterul wireless şi imprimanta instalate într-un spaţiu deschis unde este posibilă comunicaţia wireless?

3. Verificarea 4 Ruterul wireless operează în IEEE802.11n, IEEE802.11g sau IEEE802.11b?

   Apăsaţi butonul OK pentru a confirma că numele ruterului wireless/numele reţelei (SSID) este corect, apoi apăsaţi din nou butonul OK.

   - Revenire la procedură

4. Verificarea 5 Verificaţi setările ruterului wireless.

   Dacă transmiterea SSID (de exemplu, conexiunea prin „ANY”) este dezactivată sau modul invizibil este activat pe ruterul wireless, activaţi transmiterea SSID sau dezactivaţi modul invizibil.

   Selectaţi Căutaţi din nou (Search again) şi apoi apăsaţi butonul OK pentru a căuta din nou ruterul wireless.

   - Revenire la procedură

5. Verificarea 6 Verificaţi setările pentru protocolul de securitate (metoda de criptare) al ruterul wireless.

   Dacă este setată opţiunea „WPA/WPA2 Enterprise”, schimbaţi-o la „WPA/WPA2 Personal” pe ruterul wireless. Această imprimantă nu acceptă „WPA/WPA2 Enterprise”.

   - Introduceţi din nou direct numele ruterului wireless

   Pentru detalii despre schimbarea protocolului de securitate (standardul de criptare) utilizat de ruterul wireless, consultaţi manualul ruterului wireless sau contactaţi producătorul acestuia.