# Rankinė sąranka

1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup) (A).

2. Mygtuku arba (B) pasirinkite „Wi-Fi“ sąranka (Wi-Fi setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

3. Pasirinkite Kita sąranka (Other setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

4. Pasirinkite Rankinė sąranka (Manual setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

5. Pasirinkite Įv. mrš. p. tiesiogiai (Router direct input) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).