# Iestatīšanas ceļvedis
- G6000 series -

# Wi-Fi savienojums

Lai iestatītu printeri, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Pirms sāksiet bezvadu savienojuma iestatīšanu, pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.

   Ja strāvas padeve ir ieslēgta, indikators Iesl. (ON) (A) būs iedegts vai mirgos.

   - Piezīmes par Wi-Fi savienojumu(Parādās jaunā logā)

   Svarīgi!

   - Ja printeris veic tīrīšanu, drukas galviņas izlīdzināšanu vai citus procesus, uzgaidiet, līdz process ir pabeigts, pirms sāksiet iestatīšanu.

2. Ja tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Beigt (Stop) (B).

   Ja minētais ekrāns netiek parādīts, pārejiet uz nākamo darbību.

3. Nospiediet pogu Iestatīšana (Setup) (C).

4. Izmantojot pogu vai (D), atlasiet Wi-Fi iestatīšana (Wi-Fi setup) un nospiediet pogu Labi (OK).