# Hibaelhárítás – Kézi csatlakoztatás –

# Megjelenik a „Router átfedése” üzenet

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a több vezeték nélküli útválasztó létezik ugyanazzal a névvel.

## Ha csak egy vezeték nélküli útválasztót használ

Válassza a Csak egy rout. hasz. (Use a single router) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

A képernyőn válassza ki a cél vezeték nélküli útválasztó MAC-címét, és nyomja meg az OK gombot.

- Amikor megváltozik a nyomtató képernyője, hajtsa végre ismét a Kézi csatlakoztatás eljárást

Ugorjon a hivatkozás által mutatott oldalra, és folytassa az 4. lépéssel.

A vezeték nélküli útválasztó MAC-címének ellenőrzését a vezeték nélküli útválasztóhoz mellékelt kézikönyv ismerteti, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

## Ha több vezeték nélküli útválasztót használ

Válassza a Több router haszn. (Use multiple routers) elemet, és nyomja meg az OK gombot.

- Amikor megváltozik a nyomtató képernyője, hajtsa végre ismét a Kézi csatlakoztatás eljárást

Ugorjon a hivatkozás által mutatott oldalra, és folytassa az 4. lépéssel.