# Pengesetan manual

1. Masukkan nama perute nirkabel (SSID). Teks yang dimasukkan sensitif terhadap huruf besar dan kecil.

   Untuk cara memasukkan karakter dan cara mengubah tipe karakter, lihat "Pemasukan Teks" (muncul pada jendela baru).

   Jika Anda tidak tahu nama perute nirkabel Anda, lihat petunjuk perute nirkabel atau hubungi produsennya.

2. Setelah memasukkan, periksa apakah nama perute nirkabel (SSID) sudah benar, kemudian tekan dan tahan tombol OK selama setidaknya dua detik.

3. Pilih Ya(Yes) dan tekan tombol OK.

4. Pilih protokol keamanan yang diset pada perute nirkabel dan tekan tombol OK.

   Jika "Tersambung(Connected)" muncul, jaringan tidak memerlukan kata sandi. Pilih "Disfungsikan(Disable)" pada langkah berikutnya dan lanjutkan pengesetan.

   Jika layar yang berbeda muncul, lihat "Penyelesaian Masalah".

5. Pilih protokol keamanan yang diset pada perute nirkabel.

   - Disfungsikan
   - WEP
   - WPA/WPA2