# Risoluzione dei problemi -WEP-

# Viene visualizzato "Conness. non riuscita"

1. Controllo1 Controllare le impostazioni del router wireless.

   Se la funzione DHCP del router wireless non è attiva, attivarla o specificare l'indirizzo IP della stampante (solo IPv4) e configurare nuovamente le impostazioni della connessione wireless. Assicurarsi inoltre che il numero di chiave WEP selezionato e la password immessa siano corretti.

## Quando si specifica l'indirizzo IP della stampante

Specificare l'indirizzo IP della stampante nel modo seguente.

1. Premere il pulsante Impostazione (Setup).
2. Utilizzare il pulsante o per selezionare Impostaz. periferica (Device settings) e premere il pulsante OK.
3. Selezionare Impostazioni LAN (LAN settings) e premere il pulsante OK.
4. Selezionare Wi-Fi e premere il pulsante OK.
5. Selezionare Impostaz. manuale (Manual setup) e premere il pulsante OK.
6. Selezionare Impostazioni TCP/IP (TCP/IP settings) e premere il pulsante OK.
7. Selezionare IPv4 e premere il pulsante OK.
8. Premere il pulsante OK.
9. Selezionare Indirizzo IP (IP address) e premere il pulsante OK.
10. Selezionare Impostaz. manuale (Manual setup) e premere il pulsante OK.

Seguire le istruzioni visualizzate sulla schermata per continuare con l'impostazione.

Al termine dell'impostazione, premere il pulsante Impostazione (Setup) e riconfigurare la connessione wireless.

- Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

1. Controllo2 Quando la funzione DHCP è attiva, immettere direttamente le impostazioni della connessione wireless del router wireless.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

2. Controllo3 Se non vi sono problemi con il numero di chiave WEP e la password, immettere direttamente il nome del router wireless.

   - Immettere direttamente il nome del router wireless di nuovo

   Per informazioni su come verificare o modificare le impostazioni del router wireless, consultare il manuale del router wireless oppure contattare il relativo produttore.