# Sözlük

- DHCP işlevi
- Doğrudan bağlantı
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP adresi
- IPv4
- MAC adresi
- MAC adresi filtrelemesi
- Ağ
- Bağlantı noktası
- Yönlendirici
- SSID
- SSID yayını
- Gizli modu
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP şifresi
- WEP şifresi numarası
- Wi-Fi
- Kablolu bağlantı
- Kablosuz yönlendirici
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP işlevi
  Ağa bağlı bilgisayarlara, yazıcılara veya diğer cihazlara otomatik olarak gerekli bilgileri (örneğin, IP adresi) atayan bir işlev.
Doğrudan bağlantı
  Kablosuz yönlendiricisi kullanmaksızın yazıcıyı bir bilgisayara veya diğer aygıtlara doğrudan bağlama yöntemi.
IEEE802.11a
  5,2 GHz bant kullanan, 54 Mbps maksimum aktarma hızına olanak sağlayan uluslararası kablosuz ağ standardı.
IEEE802.11ac
  5 GHz bant kullanan, 6,93 Gbps maksimum aktarma hızına olanak sağlayan uluslararası kablosuz ağ standardı.
  IEEE802.11n'den sonra kullanıma sunulan bir standarttır.
IEEE802.11b
  2,4 GHz bant kullanan, 11 Mbps maksimum aktarma hızına olanak sağlayan uluslararası kablosuz ağ standardı.
IEEE802.11g
  2,4 GHz bant kullanan, 54 Mbps maksimum aktarma hızına olanak sağlayan uluslararası kablosuz ağ standardı.
  IEEE802.11b ile uyumludur.
IEEE802.11n
  2,4 GHz bant ve 5 GHz bant kullanan, 600 Mbps maksimum aktarma hızına olanak sağlayan uluslararası kablosuz ağ iletişimi standardı.
  2,4 GHz bandında IEEE802.11b/g ile uyumluluk sağlanır.
IP adresi
  Ağa bağlı her bilgisayara veya ağ aygıtına atanan sayısal bir kimlik.
IPv4
  IP adresini yöneten bir Internet protokolü.
  IPv4 adresleri ağa bağlı bilgisayarlar gibi aygıtlara otomatik olarak atanır.
MAC adresi
  Her bir ağ aygıtına atanan benzersiz bir numara.
MAC adresi filtrelemesi
  Kablosuz bağlantı kurulurken köprü vazifesi gören aygıt.
Ağ
  Bilgisayarları birbirine bağlayarak bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapmaya olanak tanıyan sistem. Internet bir ağ türüdür.
Bağlantı noktası
  Ethernet veya USB kablosunun takılabileceği bir priz.
Yönlendirici
  Ağda aygıtlar (bilgisayarlar, yazıcılar, vb.) arasındaki iletişim için köprü veya bağlantı oluşturma görevi gören aygıt.
SSID
  Kablosuz ağda kullanılan bir kablosuz yönlendiricisini tanımlamak için kullanılan ad.
SSID yayını
  Kablosuz yönlendiricisinin, SSID bilgisini ortaya çıkaran periyodik sinyal iletimi.
Gizli modu
  Kablosuz yönlendiricisinin SSID'sinin diğer kablosuz ağ aygıtlarında görüntülenmesini önleme işlevi.
TKIP
  Bir şifreleme standardı; periyodik şifreleme anahtarı yenileme üçüncü tarafın şifreyi çözmesini engeller.
USB
  Bilgisayara çevre birimleri (örneğin, yazıcılar) bağlamak için kullanılan standart.
WCN
  Kablosuz bağlantı ayarlarının yalnızca PIN kodu girilerek kolayca yapılandırılabilmesini sağlayan işlev. (WCN-NET) WCN, Windows Şimdi Bağlan anlamına gelir.
WEP
  IEEE802.11'de kullanılan güvenlik protokolü.
WEP şifresi
  WEP erişim yönteminde kullanılan şifreleme anahtarı.
WEP şifresi numarası
  WEP şifresi 1 ile WEP şifresi 4 arasından seçin. Bağlanmak istediğiniz kablosuz yönlendiricisiyle aynı WEP şifre numarasını seçin.
Wi-Fi
  Sadece Wi-Fi Anlaşması birlikte çalışabilirlik testini geçen ürünlere verilen marka adı. Yazıcınız Wi-Fi sertifikalı bir üründür. Kablo gerektirmeyen LAN (yerel alan ağı) anlamına da gelebilir.
Kablolu bağlantı
  Bağlantı için Ethernet kablosu gerektiren bir ağ.
Kablosuz yönlendirici
  Kablosuz bağlantı kurulurken köprü vazifesi gören aygıt.
WPA
  WEP ile karşılaştırıldığında daha gelişmiş güvenlik sunan, kablosuz ağlar için bir güvenlik protokolü.
WPA2
  Kablosuz ağlar için bir güvenlik protokolü. WPA protokolünün yeni sürümüdür.
WPS
  Kablosuz aygıt bağlantılarının ve güvenlik ayarlarının kolayca oluşturulabilmesi için kullanılan standart. Basmalı düğme yöntemi ve PIN kodu yöntemi bulunmaktadır. WPS Wi-Fi Protected Setup anlamına gelir.