# Langallinen yhteys

1. Paina Pysäytä (Stop) -painiketta (A).

2. Valitse Kiinteä LAN (Wired LAN) ja paina OK-painiketta.

3. Valitse Kyllä (Yes) ja paina OK-painiketta.

4. Tarvitset Ethernet-kaapelin (lisävaruste).

5. Poista suojus (B) portista, joka sijaitsee tulostimen takaosan vasemmassa reunassa.

6. Yhdistä tulostin ja verkkolaite (reititin tai vastaava) Ethernet-kaapelilla (C).

   Älä kytke mihinkään muuhun porttiin.

7. Paina OK-painiketta.

8. Paina OK-painiketta.

9. Palaa sovellukseen ja jatka asennusta.

   Valitse tehtäväpalkista (taskbar) ja jatka sitten asennusta noudattamalla tietokoneen näyttöön tulevia ohjeita.