# Настроюв. вручну

1. Введіть ім’я маршрутизатора безпроводової мережі (SSID). Під час введення тексту має значення регістр символів.

   Щоб дізнатися, як вводити символи та змінювати їхній тип, див. розділ «Введення тексту» (відкривається в новому вікні).

   Якщо ім’я маршрутизатора безпроводової мережі невідоме, див. посібник з експлуатації маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до його виробника.

2. Після введення перевірте ім’я маршрутизатора безпроводової мережі (SSID), а потім натисніть і утримуйте кнопку OK упродовж принаймні двох секунд.

3. Виберіть пункт Так (Yes) і натисніть кнопку OK.

4. Виберіть протокол безпеки, встановлений на маршрутизаторі безпроводової мережі, і натисніть кнопку OK.

   Якщо на екрані принтера відобразиться повідомлення «Підключено (Connected)», вводити пароль мережі не потрібно. Виберіть пункт «Вимкнути (Disable)» на наступному кроці та продовжуйте настроювання.

   У разі появи іншого екрана див. розділ «Усунення неполадок».

5. Виберіть протокол безпеки, заданий на маршрутизаторі безпроводової мережі.

   - Вимкнути
   - WEP
   - WPA/WPA2