# Iestatīšanas ceļvedis
- G6000 series -

# Vadu savienojums

Lai iestatītu printeri, veiciet turpmāk aprakstītās darbības.

1. Pirms vadu savienojuma iestatīšanas pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.

   Ja strāvas padeve ir ieslēgta, indikators Iesl. (ON) (A) būs iedegts vai mirgos.

   - Piezīmes par vadu savienojumu(Parādās jaunā logā)

   Svarīgi!

   - Ja printeris veic tīrīšanu, drukas galviņas izlīdzināšanu vai citus procesus, uzgaidiet, līdz process ir pabeigts, pirms sāksiet iestatīšanu.

2. Atlasiet ekrāns, kas ir redzams printera ekrānā.

- Kad parādās kreisajā pusē redzamais ekrāns, skatiet šo informāciju

- Kad parādās kreisajā pusē redzamais ekrāns, skatiet šo informāciju

- Ja tiek parādīts cits ekrāns, skatiet šo informāciju