# Felsöka -Manuella inställn.-

# "Hittar inte den direktangivna routern <Se handbok>" visas

1. Kontroll1 Är den trådlösa routern på?

   Om den redan är på stänger du av den och slår sedan på den igen.

   Gå inte till nästa skärm förrän nätströmmen är på. Anslutningen till den trådlösa routern inaktiveras tillfälligt.

   Tryck på OK för att kontrollera att namnet (SSID) för den trådlösa routern är korrekt och tryck på OK-knappen igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

## Om den trådlösa routern fortfarande inte hittas

1. Kontroll2 Är den trådlösa routerns namn (SSID) som har angetts korrekt?

2. Kontroll3 Är den trådlösa routern och skrivaren placerade i ett öppet utrymme där trådlös kommunikation är möjlig?

3. Kontroll4 Arbetar den trådlösa routern i IEEE802.11n, IEEE802.11g eller IEEE802.11b?

   Tryck på OK för att kontrollera att namnet (SSID) för den trådlösa routern är korrekt och tryck på OK-knappen igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

4. Kontroll5 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.

   Om SSID-sändning (t.ex. anslutning via alla) är inaktiverad eller om osynligt läge är aktiverat på den trådlösa routern, aktiverar du SSID-sändning eller inaktiverar osynligt läge.

   Välj Sök igen (Search again) och tryck sedan på OK för att söka efter den trådlösa routern igen.

   - Gå tillbaka till proceduren

5. Kontroll6 Kontrollera inställningarna för den trådlösa routerns säkerhetsprotokoll (krypteringsmetod).

   Om "WPA/WPA2 Enterprise" är inställt ändrar du det till "WPA/WPA2 Personal" på den trådlösa routern. Den här skrivaren har inte stöd för "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Ange den trådlösa routerns namn direkt igen

   För mer information om att ändra säkerhetsprotokollet (krypteringsstandarden) som används av den trådlösa routern, se handboken för den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren.