# Ενσύρματη σύνδεση

1. Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση (Setup) (A).

2. Θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet (πωλείται ξεχωριστά).

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα (B) από τη θύρα που βρίσκεται αριστερά στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

4. Συνδέστε τον εκτυπωτή και μια συσκευή δικτύου (δρομολογητής κ.λπ.) με ένα καλώδιο Ethernet (C).

   Μην τον συνδέσετε σε οποιαδήποτε άλλη θύρα.

5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ή (D) για να επιλέξετε Ρυθμίσεις συσκευής (Device settings) και πατήστε το κουμπί OK.

6. Επιλέξτε Ρυθμίσεις LAN (LAN settings) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

7. Επιλέξτε Ενσύρματο LAN (Wired LAN) και πατήστε το κουμπί OK.

8. Επιλέξτε Ενεργ/απεν ενσ LAN (Enab./dis. wired LAN) και πατήστε το κουμπί OK.

9. Επιλέξτε Ενεργό (Enable) και πατήστε το κουμπί OK.

10. Εάν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, πατήστε το κουμπί OK.

    Εάν δεν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

11. Πατήστε το κουμπί ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ (COPY) (E).

    Η ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου ολοκληρώθηκε.

12. Επιστρέψτε στο λογισμικό της εφαρμογής και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

    Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργασιών (taskbar) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε με τη ρύθμιση.